附件：

单位：元
	序号
	品名
	技术参数
	规格（CM）
	数量
	单位
	参考图片
	单价
	总价

	1
	X射线安检机
	☆X光行李安检机基本参数指标:

通道尺寸  ：656 * 501mm(宽*高)

传送带速度：0.22 m/s

传送带负载：100 Kg（均匀负载）        
穿 透 力  ：> 5 mm钢板

线分辨力  ：> 38AWG（0.102mm）

空间分辨力：水平/垂直 Φ 1.0mm

☆X射线源:

控制接口：模拟控制接口

管 电 压：80 KV

管 电 流：0.5mA

冷却方式：密封式油冷，工业风扇散热

工作周期：100%，无需预热

保护功能：过压、过流、过温保护

☆辐射安全指标:

泄露剂量率：< 0.5µGy/h（距离外壳5cm处）

单次剂量  ：< 5.0µGy

安 全 性  ：对胶卷、芯片、电子产品安全

辐射防护  ：通道进出口采用0.5mmPb单层环保铅帘防护，主体采用2 ~ 6mm铅板防护，确保设备外围辐射符合国家安全标准

☆安装数据:

噪 声 级：< 60 dB(A)

重    量：300 Kg

功    耗：0.5 KW (MAX)

电    源：AC220V±10%，50Hz±5Hz

通道高度：664 mm

设备尺寸：1875 mm(L) * 934mm(W)* 1299mm(H)

包装尺寸：2040 mm(L) * 1020mm(W)* 1530mm(H)

☆图像处理系统:

显示器19寸宽屏 分辩率:1440*900

彩色图像显示根据物质材质，伪彩色显示

局部增强物体轮廓边缘更加清晰

高穿透显示提高图像中亮区的对比度，使易穿透区更清晰

低穿透显示提高图像中暗区的对比度，使难穿透区更清晰

放大镜局部放大功能，动态实时100级放大

增亮/减暗增加图像的亮度/减暗图像的亮度

图像回拉/前拉显示前50幅图像，并对图像可进行任何图像处理

图像复原一键图像显示恢复到最初状态

图像储存10万幅图像存储，连续工作保存
☆使用环境:

工作温度/湿度：0℃～45℃/20％～95％（不冷凝）

储存温度/湿度 ：-20℃～60℃/20％～95％（不冷凝）

工作电压：220VAC（±10％）50±3HZ
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备注：本报价含税、运输、安装、调试等费用。
仙游县总医院     
                                2026年1月 27 日
