附件: 

医疗器械公开招标采购需求表

项目名称：   手术转运交换车                                      采购单位：福建省仙游县总医院
	序号
	货物名称
	采购预算总价（万元）
	是否排除进口产品
	用途描述
	基本配置要求
	基本参数
	其他要求

	1
	手术转运交换车
	9.8
	是
	手术转运交换车用于手术室内外转运、对接病人及手术器械等物品。

也可用于病人转运，可将病人安全地转到手术室区域，其设计符合人体工程学原则，保证病人舒适度。
	1.A床张
1

2.B床张
1

3.C床张
1

4.摇把个2

5.中控双面轮8个
6.直线轮2个
7.床垫
1张

8.输液架1根
9.刹车1付                 


	本产品由A床部分、B床部分、C床部分构成（如图所示），车体A床在手术室内，车体B床在手术室外，当调节它们到同一高度时，把B床推向A床，两车对接，然后C床可以沿着轨道从一张床移至另一张床。

产品配备床垫、盐水架。引流挂钩。

产品参数：

整体尺寸长度：

≤3720*640/750*670/910±10mm

升降高度：≤670-910mm±10mm

2.车架结构稳固，推动灵活；两车架均可调节升降高度：≤670～910±10mm

床面靠背部分可折起角度0～75±5°。


	保修期二年

2.中标后5天内送到指定地点


（注：本表由采购单位填写）                                                                    2025 年 9 月 15日
